|  |  |
| --- | --- |
| název/parametr – požadavek | nabídka - splnění požadavku |
|
|       pohon přední nápravy 2WD |  |
|       Čelně nesené kosící zařízení s pracovním záběrem min. 145 cm |  |
|       pohon žacího ústrojí vývodovým hřídelem |  |
|       středový sběr vedený vnitřní částí stroje přes vakuovou turbínu (metač s lopatkami) |  |
|       centrální nastavení výšky sečení minimálně 2 – 8 cm |  |
|       volně uložené nože v žacím ústrojí v párech nad sebou, min. 6 kusů |  |
|       mechanická uzávěrka diferenciálu |  |
|       zásobník na posečenou trávu o objemu min. 1300 litrů |  |
|       hydraulické zvedání zásobníku a vyprazdňování do výšky min. 210 cm |  |
|       dieselový motor chlazený kapalinou o výkonu min. 26 HP |  |
|       hydrostaticky ovládaný pojezd |  |
|       hydrostaticky ovládané řízení |  |
|       řízená zadní náprava |  |
|       počet válců motoru min. 4 |  |
|       Homologace pro veřejné komunikace ČR |  |